信息发布系统项目询价文件

询价单位：福建省三明市气象局

2020年6月3日

询价函

项目名称：信息发布系统项目

询价方（买方）：福建省三明市气象局

联系人：张泉锋

联系电话：15280570763

1、项目概况：

目前已在气象大楼一楼电梯口及电梯内各装了一台终端并已在使用中，此次项目需在3楼、4楼、5楼、6楼、7楼、9楼及10楼分别各增加一台终端并接入之前的平台软件系统中。

2、询价要求：

2.1 本项目最高限价三万元人民币。各投标人应于2020年 6 月 10 日9:30至10：00之间，按照询价文件要求递交报价文件。其包装均密封包装，并加盖单位公章或报价章，包装外皮上注明报价单位、联系人、联系电话等内容。

2.2 投标文件递交地址：福建省三明市气象局5楼人事科党建办

3、付款方式：验收合格支付97%，余款3%待质保期后支付。

4、质保期：保修壹年。

5、请根据上述要求报价，报价文件组成如下：

5.1 询价报价书。

5.2 公司营业执照复印件。

5.3 联系人身份证复印件。

询价报价书

致福建省三明市气象局：

我公司已认真研究了贵局的《信息发布系统项目》全部内容，愿意以总价人民币大写 （小写￥ ）按照询价书要求承担相应责任，具体清单如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 32寸信息发布系统 终端机 | 1.终端名称：32寸多媒体终端机 2.型号：ZA-BG3203W 3.品牌：展昂电子 4.机器尺寸:宽75\*高44.7厘米 5.液晶屏：LM315ER1-SSB1 6.显示比例：16：9 7.分辨率：1920\*1080 8.亮度:350cd/m2 9.对比度:1000:1 10.可视角度:H178 V178 11.主板:RK3128 12.内存:1G 13.存储器:8G 14.操作系统:Android 4.4.4 15.外部接口:HDMI IN 1路 USB IN 2路 TF IN 1路 16.网络连接方式:RJ45/wifi 17.内置音箱立体声10W 18.支持1080P、720P视频播放，可支持视频主流格式，RM、RMVB、AVI、MP4、MOV、VOB、PMP、FLV、WMV等 19.MP3、WMA、OGG、APE、AAC、WAV、FLAC等 20.JPG、BMP、PNG、GIF等格式 21.整机功耗 85W 22.待机功耗 1W 23.工作电压 AC160~260V 24.工作温度 -10~55度 25.工作湿度 小于93% | 台 | 7 |  |  |  |
| 2 | 发布系统软件 | 1.服务器采用B/S架构 2.网点采用C/S架构 3.服务器管理：节目制作、发布、审批、权限控制、终端监控等信息管理 4.节目管理：节目制作、管理、审批、发布、下载管理、远程删除节目、节目备份  5.终端管理：插播消息、终端监控、终端信息、终端带宽管理、终端升级 6.素材管理：素材管理、在线资源 7.模版管理：普通模版、背景模版 8.系统日志：用户操作日志、素材统计表  9.系统设置：用户管理、角色管理、机构管理、参数设置、数据采集服务、分发服务器管理  10.其他：天气、汇率、实时新闻、网页展示  11.画面：可自定义分刮画面、日期、时间、标志LOGO 12.播放类型：视频、图片、音乐 13.场景功能：可以任意增加场景 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 交换机 | 24口 1000M | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | 网线 | 爱谱华顿超五类 | 米 | 350 |  |  |  |
| 5 | 电源线 | 爱谱华顿RVV2\*1.0 | 米 | 350 |  |  |  |
| 6 | 辅材 | PVC管材及扁槽 | 项 | 1 |  |  |  |
| 7 | 项目施工部分 | 线路施工、设备安装调试等 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |

报价公司名称（盖章）：

联系人：

联系电话：

日期：